**SOP PENGGUNAAN VITALSIGN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nametag** | **Keterangan** |
| PWR | * Port untuk catu daya alat * Menggunakan tegangan 5V dan arus minimal 2A * Jenis port: micro USB type-B |
| PRG | * Port untuk memprogram alat * Jenis port: micro USB type-B |
| ON / OFF | * Switch ON – OFF untuk menyalakan alat |
| S0 / S1 | * Switch pengiriman SMS   S0: matikan pengiriman SMS  S1: nyalakan pengiriman SMS |

Petunjuk Navigasi:

1. Pada alat keadaan standby, tekan tombol tengah untuk masuk ke **menu tampilan hasil**

Send : mengirim data ke dokter dan device 2

Change ID : mengubah ID pasien

Back : kembali ke tampilan semula

1. Pada menu ini, gunakan **tombol kiri** untuk berpindah pilihan dan **tombol tengah** untuk memilih
2. **Tombol kanan** digunakan untuk me-reset alat

Petunjuk Penggunaan:

1. Pastikan switch berada pada posisi OFF
2. Tancapkan sumber catu daya ke port PWR
3. Pindahkan switch ke posisi ON untuk menyalakan alat, akan terdengar bunyi beeb satu kali
4. Pasang manset tensimeter pada pergelangan tangan kiri dengan kencang, dengan jarak 0,5 – 1 cm dari garis pergelangan tangan
5. Pasang oxymeter pada jari telunjuk kanan dan pastikan permukaan jari telunjuk menutupi kaca sensor oxymeter secara penuh
6. Tekan tombol ON pada tensimeter, tunggu proses pengukuran selesai
7. Alat akan mengulangi pengukuran sebanyak tiga kali
8. Setelah itu layar akan menunjukkan **menu** **tampilan hasil** dan terdapat tiga opsi berikut:

Send : mengirim data ke dokter dan device 2

Change ID : mengubah ID pasien

Back : kembali ke tampilan semula

1. Pengukuran selesai